{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["2019.01","2019.02","2019.03"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2019.01","index":0,"n_rows":18,"n_cols":17,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,1,16],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,2,15],[2,16,4,16],[3,2,3,3],[3,4,3,5],[3,6,3,7],[3,8,3,9],[3,10,3,15],[17,0,17,9]]}
["黄鹤楼酒业有限公司2019年1月份水质重点监测点监测记录"]
[]
["日期","取样时间","水质监测点",{"$nulls":13},"备注"]
[null,null,"底锅水浓度",null,"酿造车间总排口",null,"包装车间总排口",null,"基酒中心总排口",null,"厂区总排口"]
[null,null,"化学需氧量CODCr    (mg/l)","氨氮        NH3-N      (mg/l)","化学需氧量CODCr    (mg/l)","氨氮        NH3-N      (mg/l)","化学需氧量CODCr    (mg/l)","氨氮      NH3-N      (mg/l)","化学需氧量CODCr    (mg/l)","氨氮      NH3-N      (mg/l)","化学需氧量CODCr    (mg/l)","氨氮      NH3-N      (mg/l)","总磷        T-P     (mg/l)","色度","悬浮物       SS      (mg/l)","PH"]
["2019-01-07","10:30:00",12940,16.19,{"v":835.3,"d":"835.30"},{"v":6.924,"d":"6.92"},16.55,0.65,{"v":496.6,"d":"496.60"},{"v":0.984,"d":"0.98"},{"v":141.5,"d":"141.50"},{"v":8.586,"d":"8.59"},{"$nulls":3},6.69]
["2019-01-10","10:40:00",10980,15.13,{"v":1044,"d":"1044.00"},{"v":9.312,"d":"9.31"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.156,"d":"0.16"},{"v":243.8,"d":"243.80"},{"v":1.524,"d":"1.52"},72.24,{"v":5.658,"d":"5.66"},{"v":0.176,"d":"0.18"},58.59,54,6.76]
["2019-01-14","10:00:00",18660,{"v":18,"d":"18.00"},{"v":994.8,"d":"994.80"},{"v":5.082,"d":"5.08"},48.16,{"v":0.372,"d":"0.37"},46.65,{"v":0.894,"d":"0.89"},{"v":144.5,"d":"144.50"},{"v":7.554,"d":"7.55"},{"$nulls":3},6.83]
["2019-01-17","13:00:00",43490,{"v":67.2,"d":"67.20"},{"v":1634,"d":"1634.00"},{"v":6.612,"d":"6.61"},42.14,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":680.2,"d":"680.20"},{"v":0.648,"d":"0.65"},{"v":139.9,"d":"139.90"},7.08,{"v":0.199,"d":"0.20"},48.82,48,6.94]
["2019-01-21","10:30:00",null,null,{"v":1181,"d":"1181.00"},{"v":6.714,"d":"6.71"},42.14,{"v":0.804,"d":"0.80"},13.54,{"v":0.078,"d":"0.08"},{"v":204.7,"d":"204.70"},{"v":9.132,"d":"9.13"},null,null,52,6.89]
[]
[]
[]
["最小值",null,{"$f":"MIN(C6:C13)","v":10980},15.13,{"v":835.3,"d":"835.30"},{"v":5.082,"d":"5.08"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},13.54,{"v":0.078,"d":"0.08"},72.24,{"v":5.658,"d":"5.66"},{"v":0.176,"d":"0.18"},48.82,48,6.69]
["最大值",null,{"$f":"MAX(C6:C13)","v":43490},{"v":67.2,"d":"67.20"},{"v":1634,"d":"1634.00"},{"v":9.312,"d":"9.31"},48.16,{"v":0.804,"d":"0.80"},{"v":680.2,"d":"680.20"},{"v":1.524,"d":"1.52"},{"v":204.7,"d":"204.70"},{"v":9.132,"d":"9.13"},{"v":0.199,"d":"0.20"},58.59,54,6.94]
["平均值",null,{"$f":"AVERAGE(C6:C13)","v":{"v":21517.5,"d":"21518"}},29.13,1137.82,{"v":6.9288,"d":"6.93"},{"v":29.798,"d":"29.80"},{"v":0.3964,"d":"0.40"},{"v":296.158,"d":"296.16"},{"v":0.8256,"d":"0.83"},{"v":140.568,"d":"140.57"},{"v":7.602,"d":"7.60"},{"v":0.1875,"d":"0.19"},{"v":53.705,"d":"53.71"},{"v":51.3333333333333,"d":"51"},{"v":6.822,"d":"6.82"}]
["排放标准",{"$nulls":9},400,30,{"v":3,"d":"3.0"},80,140,"6-9"]
["注：如表中所列各监测项，除总磷与色度每月至少检测一次外，其余项每周至少检测两次，并如实填写监测数据，技术质量中心负责保存原始检测数据。"]

{"sheet":"2019.02","index":1,"n_rows":18,"n_cols":17,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,1,16],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,2,15],[2,16,4,16],[3,2,3,3],[3,4,3,5],[3,6,3,7],[3,8,3,9],[3,10,3,15],[17,0,17,9]]}
["黄鹤楼酒业有限公司2019年2月份水质重点监测点监测记录"]
[]
["日期","取样时间","水质监测点",{"$nulls":13},"备注"]
[null,null,"底锅水浓度",null,"酿造车间总排口",null,"包装车间总排口",null,"基酒中心总排口",null,"厂区总排口"]
[null,null,"化学需氧量CODCr    (mg/l)","氨氮        NH3-N      (mg/l)","化学需氧量CODCr    (mg/l)","氨氮        NH3-N      (mg/l)","化学需氧量CODCr    (mg/l)","氨氮      NH3-N      (mg/l)","化学需氧量CODCr    (mg/l)","氨氮      NH3-N      (mg/l)","化学需氧量CODCr    (mg/l)","氨氮      NH3-N      (mg/l)","总磷        T-P     (mg/l)","色度","悬浮物       SS      (mg/l)","PH"]
["2019-02-13","10:30:00",62460,{"v":45,"d":"45.00"},{"v":1091,"d":"1091.00"},{"v":8.076,"d":"8.08"},{"v":0,"d":"0.00"},0.09,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.624,"d":"0.62"},88.79,8.73,null,null,51,6.82]
["2019-02-18","10:00:00",70580,{"v":37.8,"d":"37.80"},{"v":1907,"d":"1907.00"},{"v":8.256,"d":"8.26"},null,null,54.18,{"v":1.254,"d":"1.25"},{"v":61.7,"d":"61.70"},{"v":5.796,"d":"5.80"},null,null,43,7.71]
["2019-02-25","13:00:00",{"$nulls":8},93.31,{"v":3.918,"d":"3.92"},{"v":0.661,"d":"0.66"},22.78,null,6.83]
[]
[]
[]
[]
[]
["最小值",null,{"$f":"MIN(C6:C13)","v":62460},{"v":37.8,"d":"37.80"},{"v":1091,"d":"1091.00"},{"v":8.076,"d":"8.08"},{"v":0,"d":"0.00"},0.09,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.624,"d":"0.62"},{"v":61.7,"d":"61.70"},{"v":3.918,"d":"3.92"},{"v":0.661,"d":"0.66"},22.78,43,6.82]
["最大值",null,{"$f":"MAX(C6:C13)","v":70580},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":1907,"d":"1907.00"},{"v":8.256,"d":"8.26"},{"v":0,"d":"0.00"},0.09,54.18,{"v":1.254,"d":"1.25"},93.31,8.73,{"v":0.661,"d":"0.66"},22.78,51,7.71]
["平均值",null,{"$f":"AVERAGE(C6:C13)","v":66520},{"v":41.4,"d":"41.40"},{"v":1499,"d":"1499.00"},{"v":8.166,"d":"8.17"},{"v":0,"d":"0.00"},0.09,27.09,{"v":0.939,"d":"0.94"},{"v":81.2666666666667,"d":"81.27"},{"v":6.148,"d":"6.15"},{"v":0.661,"d":"0.66"},22.78,47,7.12]
["排放标准",{"$nulls":9},400,30,{"v":3,"d":"3.0"},80,140,"6-9"]
["注：如表中所列各监测项，除总磷与色度每月至少检测一次外，其余项每周至少检测两次，并如实填写监测数据，技术质量中心负责保存原始检测数据。"]

{"sheet":"2019.03","index":2,"n_rows":21,"n_cols":17,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,1,16],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,2,15],[2,16,4,16],[3,2,3,3],[3,4,3,5],[3,6,3,7],[3,8,3,9],[3,10,3,15],[20,0,20,9]]}
["黄鹤楼酒业有限公司2019年3月份水质重点监测点监测记录"]
[]
["日期","取样时间","水质监测点",{"$nulls":13},"备注"]
[null,null,"底锅水浓度",null,"酿造车间总排口",null,"包装车间总排口",null,"基酒中心总排口",null,"厂区总排口"]
[null,null,"化学需氧量CODCr    (mg/l)","氨氮        NH3-N      (mg/l)","化学需氧量CODCr    (mg/l)","氨氮        NH3-N      (mg/l)","化学需氧量CODCr    (mg/l)","氨氮      NH3-N      (mg/l)","化学需氧量CODCr    (mg/l)","氨氮      NH3-N      (mg/l)","化学需氧量CODCr    (mg/l)","氨氮      NH3-N      (mg/l)","总磷        T-P     (mg/l)","色度","悬浮物       SS      (mg/l)","PH"]
["2019-03-04","10:00:00",49960,{"v":18,"d":"18.00"},{"v":1157,"d":"1157.00"},{"v":4.992,"d":"4.99"},22.57,{"v":0.408,"d":"0.41"},25.58,{"v":0.702,"d":"0.70"},93.31,{"v":7.158,"d":"7.16"},{"$nulls":3},7.38]
["2019-03-07","10:00:00",54080,14.38,{"v":1071,"d":"1071.00"},{"v":5.796,"d":"5.80"},52.67,{"v":0.372,"d":"0.37"},{"v":1080,"d":"1080.00"},{"v":1.572,"d":"1.57"},{"v":197.1,"d":"197.10"},{"v":4.836,"d":"4.84"},{"v":1.139,"d":"1.14"},47.43,null,7.24]
["2019-03-11","13:00:00",52820,{"v":49.2,"d":"49.20"},{"v":2743,"d":"2743.00"},10.77,58.69,{"v":0.738,"d":"0.74"},{"v":2012,"d":"2012.00"},{"v":1.326,"d":"1.33"},87.29,{"v":3.048,"d":"3.05"},{"$nulls":3},7.35]
["2019-03-15","09:30:00",5190,{"v":30,"d":"30.00"},{"v":880.4,"d":"880.40"},{"v":4.284,"d":"4.28"},16.55,{"v":0.384,"d":"0.38"},{"v":1010,"d":"1010.00"},{"v":1.776,"d":"1.78"},{"v":179.1,"d":"179.10"},{"v":2.886,"d":"2.89"},{"$nulls":3},7.06]
["2019-03-18","09:00:00",{"$nulls":4},49.66,{"v":0.306,"d":"0.31"},{"v":1001,"d":"1001.00"},{"v":3.018,"d":"3.02"},72.24,{"v":3.901,"d":"3.90"},null,null,17,6.91]
["2019-03-21","13:00:00",32210,{"v":57,"d":"57.00"},{"v":2625,"d":"2625.00"},12.57,84.25,{"v":0.186,"d":"0.19"},{"v":112.9,"d":"112.90"},{"v":2.292,"d":"2.29"},{"v":255.8,"d":"255.80"},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":1.509,"d":"1.51"},79.05,null,7.22]
["2019-03-25","10:00:00",21970,{"v":26.4,"d":"26.40"},{"v":1044,"d":"1044.00"},{"v":3.954,"d":"3.95"},73.74,{"v":0.516,"d":"0.52"},{"v":143,"d":"143.00"},{"v":2.034,"d":"2.03"},{"v":186.6,"d":"186.60"},{"v":4.956,"d":"4.96"},{"$nulls":3},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[]
[]
[]
[]
["最小值",null,{"$f":"MIN(C6:C16)","v":5190},14.38,{"v":880.4,"d":"880.40"},{"v":3.954,"d":"3.95"},16.55,{"v":0.186,"d":"0.19"},25.58,{"v":0.702,"d":"0.70"},72.24,{"v":2.886,"d":"2.89"},{"v":1.139,"d":"1.14"},47.43,17,6.91]
["最大值",null,{"$f":"MAX(C6:C16)","v":54080},{"v":57,"d":"57.00"},{"v":2743,"d":"2743.00"},12.57,84.25,{"v":0.738,"d":"0.74"},{"v":2012,"d":"2012.00"},{"v":3.018,"d":"3.02"},{"v":255.8,"d":"255.80"},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":1.509,"d":"1.51"},79.05,17,7.38]
["平均值",null,{"$f":"AVERAGE(C6:C16)","v":{"v":36038.3333333333,"d":"36038"}},{"v":32.4966666666667,"d":"32.50"},{"v":1586.73333333333,"d":"1586.73"},{"v":7.061,"d":"7.06"},{"v":51.1614285714286,"d":"51.16"},{"v":0.415714285714286,"d":"0.42"},{"v":769.211428571429,"d":"769.21"},{"v":1.81714285714286,"d":"1.82"},{"v":153.062857142857,"d":"153.06"},{"v":6.39785714285714,"d":"6.40"},{"v":1.324,"d":"1.32"},63.24,17,{"v":7.19428571428571,"d":"7.19"}]
["排放标准",{"$nulls":9},400,30,{"v":3,"d":"3.0"},80,140,"6-9"]
["注：如表中所列各监测项，除总磷与色度每月至少检测一次外，其余项每周至少检测两次，并如实填写监测数据，技术质量中心负责保存原始检测数据。"]